|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Малые лестничные подмости KRAUSE Corda 2х7 перекладин (Германия), артикул 080103 |
| Краткое описание | Малые лестничные подмости 2х7 перекладин Corda идеально подходят для обычного использования в быту. Предназначены для доступа к месту работы, находящемуся на значительной высоте при проведении отделочных работ. С подмостями Corda Вы легко и безопасно достигните высоко расположенные места. |
| Гарантия | 1 год |
| Вид 1 | Вид 2 | Вид 3 |
|  |  |  |
| Вид 4 | Вид 5 | Вид 6 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | Лестничные подмости |
| Количество ступеней/перекладин | 2х7 |
| Рабочая высота в положении «подмости» (3A) | 3,00 м |
| Высота площадки в положении «подмости» (3B) | 1,00 м |
| Высота конструкции в положении «подмости» (3С) | 1,95 м |
| Рабочая высота в положении «приставная лестница» (1A) | 4,05 м |
| Высота подъема в положении «приставная лестница» (1B) | 2,05 м |
| Длина в положении «приставная лестница» (1С) | 3,05 м |
| Высота лестницы в положении «приставная лестница» (1D) | 2,95 м |
| Рабочая высота в положении «стремянка» (2A) | 3,20 м |
| Высота подъема в положении «стремянка» (2B) | 1,20 м |
| Длина в положении «стремянка» (2С) | 1,95 м |
| Высота лестницы в положении «стремянка» (2D) | 1,85 м |
| Максимальная рабочая нагрузка | 150 кг |
| Вес | 19,6 кг |
| Транспортные габариты | 0,15х0,50х2,00 |

 |
|  |
| Особенности | - лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с 7-ю перекладинами и противоскользящей рабочей платформы (147 х 50 см) пропитанной влагоустойчивой фенольной смолой- возможна установка на различных по высоте поверхностях, например, на лестницах или уступах- прочные боковины секций лестницы из алюминиевой прямоугольной трубы- размер перекладин 28х28 мм- перекладины с антискользящим рифлением со всех сторон для безопасного подъема и спуска- максимальная нагрузка до 150 кг- сертификаты TÜV и ГОСТ |
| Дополнительные преимущества |
| 32-точечная развальцовка обеспечивает надежное соединение перекладины с боковиной | Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь и предотвращает скольжение |
| V:\KPDB\pictures\Allgemeine_Leiterndetails-MONTO\121387_0__SprHol_DY01F.jpg | V:\KPDB\pictures\Allgemeine_Leiterndetails-CORDA-KNN\010285_0_KNN_Traverse_DY01F.jpg |